Samengestelde pakketten van Eisen en Wensen

1. Productie

1.1 De tent mag maximaal 5 kilo wegen.

1.2 De tent moet een IP waarde van 4 hebben.

1.3 De tent moet bestand zijn tegen windkracht 6.

1.4 De tent mag niet zwart van kleur zijn omdat dat teveel warmte vast houd.

1.5 De tent moet ringen hebben aan de hoeken van de tent om de spanlijnen
 aan vast te maken.

1.6 De kampeertent moet worden gemaakt voor 2 personen van een maximale
 lengte van 2 m.

1.7 In de kampeertent moeten op zijn minst 2 opgerolde slaapzakken passen in
 60 cm in de breedte.

1.8 De onderdelen van de kampeertent moeten los van elkaar gemaakt
 worden.

1.9 In de kampeertent moeten maximaal 2 luchtbedden passen van 193x76x22
 cm.

1.10 De tentstokken worden met koppelstukken van maximaal 4 uitgangen
 verbonden.

2. Opslag

2.1 De kampeertent moet in een kast kunnen van maximaal 100x100x150 cm.

2.2 De kampeertent moet tegen temperatuur in de opbergplaats van 40

 graden kunnen.

2.3 De kampeertent moet worden opgeborgen waar het droog is.

3. Vervoer

3.1 De kampeertent moet vervoerbaar zijn dus nooit meer dan 20 kg.

3.2 De kampeertent moet in een kofferbak passen van 200x100x100 cm.

3.3 De kampeertent moet inclusief verpakking passen op een Euro pallet van
 80x120cm.

4. Verkoop

4.1 De tentstokken van de kampeertent moeten los verkoopbaar zijn.

5. Gebruik

5.1 Er moet een gebruiksaanwijzing aanwezig zijn.

5.2 Er moeten haringen en spanlijnen bijgeleverd worden.

6. Onderhoud

6.1 De kampeertent moet kunnen schoongemaakt worden met water en geen
 schade oplopen.

6.2 De kampeertent moet kunnen worden afgenomen met een doek.

6.3 De tentstokken met een vochtige doek kunnen poetsen en laten drogen.

7. Reparatie

7.1 De kampeertent onderdelen moeten vervangbaar zijn.

7.2 De kampeertent moet geplakt kunnen worden.

8. Recycling

8.1 Materiaal is af te leveren bij een milieustraat.

8.2 De kampeertent moet maximaal 5 keer gebruikt worden.