***Pakket van Eisen***

**1. Productie**

1.1 Er mag geen gebruik gemaakt worden van een materiaal waarvan de thrips schade   
 kan ondervinden. (Giftig)

1.2 Het product moet lucht doorlaatbaar zijn.

1.3 het product moet licht doorlaatbaar zijn.

1.4

**2. Opslag**

2.1 Het seniorenproduct moet in een kast passen van 50x50x100cm.

2.2 Het seniorenproduct moet in een kofferbak passen van een inhoud van 530 L.

**3. Vervoer**

3.1 Het seniorenproduct moet in een kofferbak passen van een inhoud van 530 L.

3.2 Het seniorenproduct moet inclusief verpakking passen op een Euro pallet van 80x120cm.

**4. Verkoop**

4.1 De arm van het seniorenproduct moet vervangbaar zijn.

**5. Gebruik**

5.1 Het seniorenproduct moet tegen water bestand zijn.

5.2 Het seniorenproduct moet een gebruiksaanwijzing bevatten.

**6. Onderhouden.**

6.1 Het seniorenproduct moet kunnen schoongemaakt worden met water en geen schade oplopen.

6.4 Het seniorenproduct moet kunnen worden afgenomen met een doek.

**7. Reparatie**

7.1 De onderdelen van het experimentele instrument moeten vervangbaar zijn.

**8. Recycling**

8.1 De onderdelen van het seniorenproduct moeten recyclebaar zijn.